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植物补光灯
	主讲 :
	张补光
	日期  :
	 2015-7-26

	内容 :
	补光灯具
	重点
	 大功率高压钠灯

	背景 :
	2014年，以微型玫瑰为代表中国花卉生产第一次把大功率补光灯看做生产的必要设备。补光成本高，补光灯具差异很大，效果也不同。了解补光灯具，可以降低一次投入和采购风险。

今天谈温室里营养补光用的灯具，和光周期调控用的灯不同，也和组培和植物工厂用的灯不同。

 

	传真 :
	 
	传真:
	021-50813552


报价

	序号
	问题
	答案
	解释

	1
	有哪几种补光灯
	很多
	几乎所有灯都可以用来补光，效果和成本不同而已。专业生产，高压钠灯占90%以上。节能灯数量也很大。白炽灯也能用，只要电费足够低，也是很好的。LED当然也行，金卤灯也行。。。

	2
	各种灯的比较有吗？
	有
	看翻译的文件（几年前Google的有关补光灯的解释，并不足够专业，但基本正确）

	3
	质量好的补光灯应该具备哪些特点
	这样说才适合中国
	价格便宜，故障率低，省电（发光效率高），光谱合适，体积小重量轻，光衰小（灯泡和灯罩），光分布均匀，功率因数高，防水防潮。

	4
	
	欧洲这样说
	故障率低，发光效率高，功率大，体积小遮光少，用飞利浦的灯泡，光分布均匀，成本低，防水防潮，功率因数高。

主要差别是：电费便宜，人工贵。

	5
	LED灯能不能用
	能
	现阶段，LED贵。如果便宜，肯定不好用；如果很贵，也不一定好用。再过5年，可能可以，但也不好说。

LED的问题在于：用在人照明的LED确实可以比节能灯省电50%以上，也很便宜。因为那是为人设计的，而且量很大，所以便宜好用。但用在植物上，效果不好，光谱不对，而当光谱对的时候，发光效率就不高了，因为没有像研究人用LED的大资本投入做研发，也没有大批量生产能降成本。

LED可能在植物中间补光（钠灯是从上面补光），以及用蓝光和紫外补充钠灯的缺点上，会先应用。

	6
	为什么主流一定是高压钠灯？
	便宜，可靠，种植使用经验数据多
	高压钠灯用在道路照明上，量很大。便宜。

发光效率也很高，用量最大的道路，码头，机场里用的以高压钠灯为主，因为1000瓦的发光效率能轻松达到140Lm/W，最高的用在植物上的日本EYE的能达到150lm/W, LED 达不到这个效率。

高压钠灯成熟，1000W的LED全球没有成熟产品，因为散热难度大（质保三年是常规要求，LED1000瓦的没人给质保3年）。

高压钠灯光谱不是很好，缺蓝光和紫外，但红黄光很多，对开花和坐果好处大大滴，尽管在苗期比不上金卤灯（蓝光多），可是也不错，便宜（以发出1个单位的光需要多少钱来论）可靠，可参考的经验数据多。

	7
	欧洲用什么灯？
	高压钠灯
	欧洲人迷信飞利浦、欧司朗，西门子等当地牌子，其实美国GE，日本EYE等等都是可以的，所以也有一定份额。

很特别的是，飞利浦控制了80%市场不是用整套的灯。其实是用零件：灯泡，镇流器（电路板或者电感线包），启动器，补偿电容。飞利浦的农用钠灯是不存在的，飞利浦把这些零部件卖给了补光工程公司，也就4家左右，这几家公司自己开模做壳子，做反光罩，组装后，卖给种植户。打的牌子是工程公司的牌子，不是飞利浦的牌子。所以，在欧洲看不到飞利浦牌子的农用钠灯。在中国能看到，这你应该懂的。

在欧洲，客户会问，你的灯用飞利浦的电路板吗？指定飞利浦的灯泡有问题吗？飞利浦的宣传很猛！

乐观的是，在欧洲已经安装的灯，可能有2%是采用中国制造的镇流器电路板（中国卖电路板给那4家公司）。这个数字在增长。

	8
	节能灯不行吗？
	对玫瑰，不行！
	节能灯？在国际上不这么叫它。它叫荧光灯。用英文翻译节能灯，只能翻译成荧光灯这个词。所以，“节能灯”是土话。就像有些地方称摩托为“电驴子”一样。

节能灯节能是跟白炽灯比，和钠灯和LED比差很多，估计50%~80%。也就是说，相同照度相同面积下，用节能灯比钠灯，至少功率要增加一倍。

如果节能灯比钠灯更节能，我们的路灯可能会用节能灯，你说是不是？

节能灯寿命比钠灯短多了，三倍以上的关系吧。

用100瓦以上的节能灯，在国际上也有使用，主要是美国。中国主要是用36瓦的，用在菊花光周期上大概有几十万只。

	9
	高压钠灯？难道有低压钠灯吗？
	有
	发出来的是黄光，基本上是单光谱，而且发光效率狂高，但是没有多少应用，厂家也基本都挂了。

	10
	高压钠灯分为电子的（也叫数字的）和电感的？
	是
	电感的是老式的，非常非常成熟，所以很便宜。但因为有一些缺点，不适合中国适用。

启动电流大，2.5倍稳定工作电流！总是烧线！电子钠灯启动电流只有40%的稳定工作电流，相当于软启动（电子钠灯里面有软件在控制启动过程，所以有人叫它数字钠灯，一回事）。

费变压器，315KVA的变压器按理能带的动315只1000瓦的，对吧？对，那是电子的才行，电感的最多250只，而且很可能低于这个数，看补偿（也就是功率因数）做得好不好，开关顺序做得好不好。

光照不稳定。电压变化1%，光变化2%。我实测的是150W的电感钠灯，在电压是195V时，和100瓦的电子钠灯一样亮，也就是电压低到195V时，150
W钠灯的灯泡消耗功率是100W，亮度也就是100瓦的亮度（整灯消耗功率大概125W，也省电了）。

故障率高。电感钠灯的启动器容易坏，灯泡老化也快些（电压不稳，你家的也不稳，因为供电公司没监管，稳不稳你就想吧）。

效率低，1000瓦的电感钠灯，线包消耗超过100瓦。1000瓦的电子钠灯，电路板消耗最多50W，国际上比较牛的产品，只消耗30W左右。

电感钠灯发光量小。标准的电感钠灯是230Ｖ的，欧洲电压标准。上海亚明照明引进这些技术后并没有改成220V的，因为220V下也能正常点亮，亮度下降约10%也问题不大。电子钠灯本来就是恒定功率的，170V~245V，灯泡亮度是不变的。

	11
	非得用进口灯泡吗？
	好像不是，国内没人做过专业的对比测试。
	钠灯灯泡分为：农用灯泡，高光效灯泡，普通灯泡。

我测试了差不多有10款了，在复旦大学电光源研究所（付费开报告，盖复旦章），在上海半导体照明研究中心也测过一些。初步结论是：

新的灯不比进口的差。

光谱差别很小，低于5%。

光衰都差不多，用10000小时都衰掉40%了。

故障率：长期使用不知道，反正3年内看不出多大差别。

这件事我还不能最终下结论，可能还没发现飞利浦农用钠灯的玄机。

	12
	灯罩是怎么回事？
	老重要了

贼重要！
	灯罩要具备以下特点：

反光系数高：以600瓦点亮半小时后烫手程度为标准，测试方法是用手指肚从灯罩上横着划一下，以最快的速度。

手烫坏了，需要上医院。灯罩很烂，反光系数低于75%。

手烫坏了，起个泡泡，还能坚持。反光效果一般，反光系数小于85%。

手没烫坏，但真的很烫，不敢慢划，反光系数大于90%，属于好产品，可能灯罩材料是进口的。

手感觉烫，可以用手指肚按在上面超过1秒。那一定是很牛的，一般来讲材料是德国安铝的，至少没发现国产的。（有关这一点，我也是初学，刚拿到进口产品，研究的不透）

手能够按上去，没叫唤。那是吹牛的，要不就是没开灯。想要做到这个效果，理论上只能用镜子实现100%的反射，可惜不允许用镜子这种材料，怕碎裂伤人。

光分布均匀：

灯罩的形状，以及上面的小弯弯绕，坑坑包包的，非常重要，那是经过精心设计的，是补光灯中，我认为技术含量最高的部分之一。国内基本可以确认，从学术界到产业界，没有人在专门研究开发这个产品。现有的国内所有农业补光灯罩，都是。。。，你懂的！

不氧化不光衰：那是吹牛的！氧化慢就不错了，每年2%就是很牛的，国外补光工程公司提供清洗服务，1个灯罩1欧元一次。

	13
	到底用什么灯？？？
	说了这半天了！
	营养补光，电子钠灯，别费神了！唯一选择！

选便宜可靠省电不进水的，选合适的灯罩子，钱多选进口灯泡，钱少选国产照明用的，大不了多几个备品！（各位老大，其实我不是很明白灯泡，尤其不知道飞利浦的咋就那么贵，为啥呢？而且600瓦和1000瓦的还不卖给中国，不允许经销商卖，我拿到的都是从荷兰补光工程公司买的）

	14
	上营养补光要注意啥？
	
	首先要有电，足够的供电。而且变压器要离棚子近，小于200米才可以。不是你有钱就搞得定的哦？！

其次要有钱！营养补光贵，补光成本和温室建造成本相比，从20%温室的成本，到100%，都正常。

再次要想办法用好太阳光，那是免费的！

最关键的，要请像我们这样专业的公司，做顾问或者全套委托，因为：

补光太贵，至少要找个能长期服务的公司，不可以选择卖了灯就不管了的贸易商。

补光是高级技术，灯贵，用电更贵。一般2年电费和灯钱相等。省电很重要，但还要达到效果，这就是补光技术。

营养补光功率大，安全很重要。如果设计得不好，容易着火，最好别用自己的半拉子电工。

要懂得如何验收补光系统。照度对不对，功率消耗，运行安全，光分布均匀性，控制的可靠性，遮挡了多少太阳光，等等，最后算算一个平方米花了多少钱，开灯一个小时用多少电费，之后实际测一下。
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