再电照

吴老师
再电照的目的·效果 

电照栽培是在为抑制花芽进行的电照后，在自然日长下（短日），花芽分化·生长发育、开花的栽培。在中断电照后，短期间再进行的电照被称之为再电照，因为再电照可以期待切花品质的提高和开花抑制的效果。

①切花品质的提高
1）增大上位叶的叶片（一般所说的“うらごけ防止”，译者注：即防止植株呈三角形形态）——因为消灯时的低温和短日，即使花开上位叶的叶片也比自然开花的叶片显著要小，重量不足。

2）舌状花数的增加——因为消灯后的短日长和低温，舌状花数减少，管状花数增加成为露心花，这个效果如第1表、第2表所示，品种间存在着相当的差异。
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②开花抑制 

1）在自然温度下能花芽分化的时期中断电照，在花芽分化后进行再电照会延迟开花。

2）因为发蕾前后的再电照延迟开花，实际上，期待获得一种还是多种效果，考虑品种、作型等来进行实施是有必要的。

③从目标看再电照的要点 

进行再电照的要点如上述所说，要视期待哪种效果进行再电照，再电照的开始时间和要照多长时间是很重要的。特别是提高切花品质，增大上位叶的叶片是在总包鳞片形成期（花芽的生长发育3~4期）、增加舌状花数是在小花形成期（5期）进行再电照效果最明显。比这个时期过早的话，会多发柳芽，花首也会容易伸长，开花的整齐性也会变坏。相反，过迟的话，开花受到抑制，品质也不能提高。

花芽分化·生长发育因为品种、栽培温度、气候、消灯时的植株长度以及整齐性、营养状态等存在着差异，虽然麻烦，但还是要每次作花芽镜检，有必要确认花芽的生长发育阶段。

再电照的方法

无加温栽培的再电照 

在12月开花的无加温电照抑制栽培中，采用上位叶容易变小的品种、舌状花数减少的品种、因温度不足而容易莲座化的“秀芳之力”等品种。在可能进行花芽分化温度的时期，中断电照后，进行再电照到年末，是使开花期延迟的方法。

再电照一般使用大须贺等所研究的12—⑤—4—③方式。即中断电照12天暗期（无电照）后进行5天再电照（暗期中断3小时），再经4天暗期，接着又进行3天再再电照，之后直到开花时无电照。因再电照期（10月）的气温慢慢变低，生育发展缓慢，有必要增加再电照日数。有关开花抑制，因为品种间的差异，大致延迟11~13天。
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加温栽培的再电照 

在11月以后的开花作型，现在几乎要考虑品质方面成为加温栽培。因此，再电照因为增大上位叶、增加重量，能够得到品质好的切花，所以多使用此方法。如果是在花芽分化·生长发育的适宜温度下，在消灯后第7天生长点肥大、第10天总包鳞片形成期、第12天总包鳞片形成后期、第15天小花形成期、第20天发蕾期，再电照在这些生长程序都能顺利进行。第1图所表示的是消灯后12天到16天时间内，进行3或4小时的再电照（暗期中断3小时），效果很好。但是由于品种原因，会有上位叶较小和没有上述效果的情况，跟前者一样，有必要尽早开始再电照。

开花抑制的再电照  

它是用于花芽分化长势良好的再电照，是积极延迟开花的方法。开花期容易受到天气的影响，有比预期提早发蕾开花的情况，相反地也会有推迟的情况。在此情况下，对后者进行稍微的加温管理可以调节提前。对前者要开放温室，只有尽可能的降温。 但进行过于低温管理时，叶会硬化、花瓣的伸长变坏，而且白色的会变成奶油色、在叶中发现花青素等，品种变得劣质化。

在此情况下，从消灯20天后（发蕾期）进行再电照，如第2图所示“秀芳之力”12天，“新精明之花”12天可以延迟开花。这个电照期不在10天以内的话，外侧的花瓣会过度伸长品质变坏。而且，来看蕾的大小和开花抑制的关系，蕾的直径在4~5mm（发蕾期）的话，开花延迟，蕾的直径大于4~5mm时，几乎没有抑制效果。这个技术是对开花的调整，跟品质的提高与否无关。

夏秋菊的再电照 

夏秋菊代表品种“精云”，根据电照栽培，到5~9月开花。，5月开花的花舌状花数200片，管状花数120片，成为露心花，品质恶劣。因此，和秋菊电照抑制栽培一样，在总包鳞片形成后期进行再电照（暗期中断3小时）能够得到品质向上的切花（第3表）。但是，这个作型1月定植，3月消灯，是一个很严峻的时期，因为生育期、消灯后的温度管理、苗的低温感应等，花芽分化·生长发育存在着较大的差异，因此，再电照开始期，不是考虑数日数，而是要根据确实的镜检来决定。
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关于6~10月的开花，为了得到上位叶大、重量充足的切花，对其进行再电照。方法是在小花形成初期（从消灯开始14天左右）2~3天中断暗期2小时。

多头菊的再电照  

在短自然日长期消灯的作型（11~2月），是以增大上位叶为目的的。方法是从为抑制花芽分化的电照消灯后开始，将花芽分化适宜日长变为12小时，早晨补光，在15~18天中促进花芽分化和花数的确保。接着，5~7天间进行13个半小时的再电照，能得到品质向上的切花。像单头大菊那样的暗期中断方式，为了完全抑制花芽，在顶芽和下位节位的花芽分化存在差异的多头菊，危险太大所以不进行。

 译自日文资料《花卉园艺大百科8∕キク》

                             《执笔》福田 正夫（爱知县农业综合试验场）
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